**7. Требования безопасности**

1. К монтажу, обслуживанию и ремонту допускается технический персонал специализированных организаций.

**8. Инструкция по монтажу и эксплуатации**

1. Подготовка проема в стене (перегородке).
2. При необходимости очистить проем от посторонних предметов.
3. Стена (перегородка) должна иметь толщину не менее 80 мм.
4. Обеспечить прямоугольную форму проема с превышением по каждому

измерению 20 мм над габаритными размерами двери. Допустимое отклонение измерений проема - 10мм/м.

1. Распаковать дверь.
2. Снять створку с дверных петель.
3. Разметить в проеме место установки дверной коробки и ее посадочные

места (месту установки анкерных болтов). Просверлить в проеме не менее 5 отверстий диаметром 10 мм на глубину не менее 50 мм для закрепления коробки анкерными болтами.

* 1. Установка двери в проем.
     1. Закрепить дверную коробку в проеме посредством не менее 5 анкерных болтов (штырей) диаметром 10 мм.
     2. Проверить горизонтальность порога и вертикальность положения стоек

коробки.

* + 1. Допускается наклон коробки в сторону противоположную открывания двери не более 1 мм/м.
    2. Навесить створку на дверные петли. Навеска створки без упорных подшипников, входящих в состав петли, запрещена.
    3. Проверить надежность закрепления замка и защелки.
    4. Установить дверные ручки и цилиндр.
    5. Закрыть дверь и проверить работу замка и защелок. Если при монтаже не выполнены условия п.п.8.2.4. возможны несовпадения ригелей замка и защелок с ответными отверстиями и пазами в коробке. В этом случае, допускается доводка отверстий и пазов до полного и свободного срабатывания.
    6. При необходимости установить доводчик на штатное место.
    7. Закрыть отверстия под анкера заглушками.
    8. В процессе эксплуатации дверь не требует специального обслуживания.

Уход (чистка, мытье) можно осуществлять любыми неабразивными чистящими средствами.

* + 1. При необходимости смазать шарики петель и подвижные части замка машинным маслом.
    2. Не допускается закрывание двери с выдвинутыми ригелями замка.

**ИП Томчук Эдуард Михайлович**141600, Московская обл., г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, 88 км. строение 75-3Б  
телефон (495)729-81-27  
[www.](http://www.1994doors.ru)1994doors.ru

**ПАСПОРТ**

**(документ о качестве)**

Дверной блок одностворчатый ДСН

ГОСТ 31173-2016

г. Клин

Московская область