1. Назначение и общие сведения об изделии

1. Дверной блок (далее дверь) предназначен для заполнения проемов в стенах, перегородках и перекрытиях зданий и сооружений, к которым не применяются требования технического регламента о пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 37, ст.88).
2. Дверь сертифицирована по ГОСТ 31173-2016.
3. Эксплуатация двери осуществляется в условиях без внешнего воздействия атмосферных осадков. Вид климатического исполнения - УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение  параметра |
| Габаритные размеры (по коробке) |  |
| -ширина, мм |  |
| -высота, мм |  |
| Направление открывания |  |
| Усилия открывания двери, Н не более |  |
| Модель замка |  |
| Масса двери, кг не более |  |
| Тип открывания |  |

3. Комплектность

|  |  |
| --- | --- |
| Дверной блок ДСН\_\_\_\_\_, в том числе: | комплект. |
| - дверная коробка | шт. |
| - створка | шт. |
| - замок | \_\_ шт. |
| - наличники лицевые | комплект |
| Ручки дверные |  |
| Цилиндрический механизм |  |
| Болт анкерный | - |
| Заглушка капроновая D13 | - |
| Доводчик | - |
| Паспорт | 1 шт. |
|  |  |

1. Правила транспортирования и хранения
   1. Транспортирование двери допускается любым видом наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозок.
   2. При транспортировании и хранении петлевая сторона двери должна находится сверху.
   3. Не допускается:

* транспортирование створки двери отдельно от дверной коробки,
* транспортирование двери штабелями с установленными дверными ручками и доводчиком.
  1. Хранение двери может осуществляться штабелем - не более восьми дверей в пачке, в условиях без внешнего воздействия атмосферных осадков.

1. Гарантии изготовителя
   1. Изготовитель гарантирует соответствие дверного блока техническим условиям и требованиям ГОСТ 31173-2016 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год со дня продажи. При отсутствии в паспорте отметки о продаже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска предприятием изготовителем.
   2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении паспорта. В случае отказа работы двери в течение гарантийного срока, потребителю следует сообщить:

* номер изделия, дата выпуска и дата ввода изделия в эксплуатацию,
* характер дефекта,
* номер Вашего контактного телефона или адрес

по телефону изготовителя (495)729-81-27, или на e-mail: 7298127@mail.ru

1. Свидетельство о приемке

Дверной блок ДСН 2 разработан и изготовлен ИП Томчук Э.М.

Соответствует ГОСТ 31173-2016

Заводской номер:

Дата выпуска «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г

Признан годным к эксплуатации «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г

Продан «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г

Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп предприятия торговли